www.herrmann-design.ch info@herrmann-design.ch Anfrageformular Einkauf

Artikel:	Beschreibung:

Displayhalter (Einbauvariante)	Einbaurahmen für Gehäuse, Steuerschränke etc.

Artikel- Nr. PR1-0500	Material: ABS (UV Beständig, Schlag- und Kratzfest)

passend nur für Original	Dimension: 212 x 129 x 16 mm

Rasperry Pi 7“ Touch Screen Display	Blechausschnitt: 202 x 120 mm, R min. 2 mm R max.

(nicht im Lieferumfang enthalten)	8 mm

Screen Dimension: 194mm x 110mm x 20mm	Farbe Standard: Verkehrsgrau B RAL 7043, Sichtrahmen fein strukturiert

Weitere Farben: nach Farbfächer auf Anfrage ab 250 Stück inkl. Farbbadge.

Montage: 2 Befestigungsbügel mit Schrauben für Halter und Display inkl.

Einkaufsmengen ab 250 Stück:

Preisanfrage für	Stück
optional:	Abrufmengen Rahmenvertrag / Jahr:
Firmenname	Firma
Strasse	Musterstrasse
Hausnummer
PLZ
Stadt
Land:
Kontaktperson:	Markus Muster
Tel.- Nr.:
Mwst- Nr. (optional):
Bemerkungen: Bitte Kommentar eingeben

Versandbedingungen
Die Lieferung erfolgt innerhalb der Schweiz und in die nachstehenden Länder: Deutschland, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Schweden, Slowenien, Österreich, Finnland, Malta, Niederlande, Polen, weitere auf Anfrage